Gridal 15-24 – Rasterdecke								          01-13

Gridal 15-24 - EINLEGERASTERDECKE

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Leiser-Gridal24-
Rasterdecke einschließlich der T24-Unterkonstruktion im 
Modul 600x600mm

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

Die Gridal 24-Raster aus 0,3mm verzinkten Stahlblech mit umlaufenden Rahmen werden werkseitig im Farbton T-Schienenweiss vorgefertigt und passend zu den handelsüblichen T24-Schienen im Modul 600x600mm geliefert und montiert. Die Zellenaufteilung der Raster ist 100x100mm.

Die Abhängung der weißen T24-Schienenkonstruktion erfolgt mit
Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
an der Rohdecke befestigt werden.

Die T24-Schienen und die Einlege-Raster bilden optisch das gleiche 
Farbbild, so dass die abgehängte Rasterdecke ein geschlossenes 
Deckenbild ergibt.

Die Gridal 24 Rasterelemente sind leicht in der T24-Konstruktion 
einzulegen und bei Revisionsarbeiten ohne notwendiges Werkzeug leicht 
zu demontieren.

Die Abhängehöhe von der Rohdecke bis zur T24-Konstruktion 
beträgt:	....................... mm

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus kaltprofiliertem Aluminium. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den Raster und T-Schienen 
identisch.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de