Standard – Paneeldecke:  ME-Paneel10				          		Seite: 01-06

Standard - Paneeldecke mit offener Fuge: ME-Paneel10

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Paneeldecke 
mit 16mm offener Fuge, System ME-Paneel10

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		100/150/200mm
							Paneelbreite:	  84/134/184mm
							offene Fuge:	  16mm
							Paneelhöhe:	  12mm

		werden 0,5mm Aluminium hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist RAL 9010

		Die Abhängung erfolgt mittels Trageschienen und Nonius-
abhänger gemäss den Herstellerrichtlinien.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02a	Zulage für MELEI-Paneelperforation 2,0mm, Teilung 4,25mm diagonal
		versetzt mit 16% freien Querschnitt 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02b	Zulage für schwarzes Rieselvlies, welches vollflächig auf die Rückseite
		Der perforierten Paneeldecke hinterlegt wird.
		Brandschutzqualität A2 nach DIN4102 (nicht für Feuchträume geeignet)

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Zulage für das Schließen der Fugen mittels eines ca. 2mm höher liegenden
		Fugenprofils (nur im trockenen Innenbereich möglich)

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Standard – Paneeldecke:  ME-Paneel10				          		Seite: 01-07

Standard - Paneeldecke mit offener Fuge: ME-Paneel10

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 04	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 24/24mm in Deckenfarbe lackiert

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos: 05	Zulage für die Ausführung in schwimmbadtauglicher / feuchtraum-
		geeigneter Ausführung. Die Unterkonstruktion wird nach
Korrosionsschutzklasse C4 beschichtet

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 06	Zulage für die Ausführung im geschützten Außenbereich
Die Unterkonstruktion wird nach Korrosionsschutzklasse C4 beschichtet
Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 07	Zulage für Modulplatten 284x284mm mit runden Ausschnitt
		Ausschnittdurchmesser: ..............mm
		Die Modulplatten werden in Deckenfarbe lackiert

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 08	Zulage für Revisionsklappen, schwarz beschichtet
		Im Format: ........ x ........ mm *)

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

		*) = Revisionsklappen gibt es in den Größen:	300x300mm
		        							400x400mm
									500x500mm
									600x600mm
									800x800mm

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de