Cristal - Designrasterdecke								          03-04

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Cristal-Designrasterdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Cristal-Designrasterdecke 
		im Farbton weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Feldformat 1250x1250mm werden
		mittels zwei Haken-Clipse je Rasterelement miteinander zu 
einem geschlossenen Deckenbild verbunden.

Die Wabengröße ist 52x52mm und hat eine Wabenhöhe
von 25mm. Die Raster werden aus 0,6mm Aluminium
gefertigt.

		Die Abhängung erfolgt durch verdeckt liegenden T24/38mm 
		Schienen, welche mittels Schnellspannabhänger an der
		Rohdecken durch bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben
		und Dübeln befestigt werden.
		Mittels werkseitig gelieferten Verbindungsklammern werden
		die Rasterelemente mit der T-Schienen-Abhängekonstruktion
		verbunden.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de