Breitsteg-Sternknotendecke								          03-02

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Breitsteg-Sternknotendecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Vesmetal-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Liefern und montieren einer Breitsteg-Sternknotendecke
		bestehend aus einer Unterkonstruktion mit Knotenpunkten
		aus ALU-Preßprofil: 	Knotenhöhe:		100 mm
					Knotenbreite:		200 mm
					Knotendurchmesser:	  60 mm
		
		Die Sternknoten werden im Achsmaß von 1300x1300mm an 
Der Rohdecke mittels bauaufsichtlich zugelassenen Gewinde-
stäben an der Rohdecke montiert.

An den Sternknoten werden die Breitstegraster bündig nach
Herstellerangaben verschraubt bzw. befestigt. 
Die Breitstegraster bestehen aus 0,6mm starken Aluminium. 
Die Hohlprofile des Breitstegrasters haben einen Außen-
Rahmen von 100/5mm und die inneren Hohlprofilraster 60/3mm.
Das Wabenmaß ist 100/100mm wie auch die Fuge von 100mm
zwischen den Breitstegraster-Elementen, welche durch das
Sternknoten-Preßprofil vorgegeben wird.

Die Sternknoten und Rasterlamellen werden werkseitig im 
Farbton RAL 9006 geliefert.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de