Bogen-Klemmkassetten aus Metall System: BG180				          04-03.5

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Bogen-Klemmkassetten BG180 als Raumdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		in ungelochter Ausführung einschließlich einer
		Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage,
		bestehend aus Klemmprofilen BG180-C, Klemm-
		profilverbindern und Kreuzverbindern; von der
		Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich
		zugelassenem Spreizdübel und Noniushängern.

		Die Bogen-Klemmkassetten sind abwechselnd konkav und 
		konvex mit einem Stichmaß von 40mm gebogen.

		Abhängehöhe: ca. ......................... mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Material:
		Die Langfeldplatten aus 0,7mm elektrolytisch
		verzinkten Stahlblech. Die Sichtseite mit einer 
Pulverlackierung im Farbton RAL9010.		

Angebotenes Fabrikat: .......................................

Liefern und montieren:

		Menge: ................... qm.

Material:	€ ........................	qm.
Lohn:		€ ........................	qm.
Einh.-Preis:	€ ........................	qm.			

Pos: 2		Deckenelemente wie unter Pos: 1 beschrieben,
		jedoch als Akustikdecke mit Langfeldplatten in
		gelochter Ausführung.
		Versetzte Ellipselochung 9x4,5mm/29% lochfreier 
Querschnitt, allseitig umlaufend lochfreier Rand 
von 10mm, einschließlich werkseitig eingeklebtes 
schwarzes Akustik-Vlies.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Bogen-Klemmkassetten aus Metall System: BG180				          04-03.6

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 3		Längenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
		Deckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderlängen
		(Kürzer/länger als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Längenänderung:

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 4		Breitenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
Deckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderbreiten (schmaler/breiter als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Breitenänderung:

		Pauschal je Breitenänderung: € ................. 

Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		
Abmessung: .................... eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de