Sternknotendecke mit Streckmetallelemente					          04-01.3

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Streckmetall-Sternknotendecke – Unterkonstruktion:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Vesmetal-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Liefern und montieren einer Streckmetall-Sternknotendecke
		bestehend aus einer Unterkonstruktion mit Knotenpunkten
		aus ALU-Preßprofil: 	Knotenhöhe:		100 mm
					Knotenbreite:		200 mm
					Knotendurchmesser:	  60 mm
		
		Die Knoten werden mittels Auflageprofile nach statischen
		Erfordernissen verbunden. Die nach der Montage optisch
Sichtbare Fugenbreite zwischen den Auflageprofilen beträgt 
100mm. Die Abhängung erfolgt mittels bauaufsichtlich 
zugelassenen Gewindestäben an den Sternknoten.
Die Sternknoten und Auflageprofile werden im Farbton
RAL 9006 werkseitig pulverbeschichtet.
Achsmass der Konstruktion: 1800mm

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Streckmetallelemete für Sternknotendecke

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Vesmetal-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Die Streckmetallkassetten sind passend für das Sternknoten-
Achsmass 1800mm bei einer Feldteilung von 4 Streckmetallkassetten
		innerhalb eines Feldes zu montieren.
		Die Streckmetallkassetten werden in einem Rahmen verschweißt
		und passend für die Knotendecke vorgefertigt.
		Die Streckmetallmasche ist 30x13x2,0x1,5mm
		Die Streckmetallkassetten werden wie die Unterkonstruktion im
		gleichen Farbton RAL 9006 pulverbeschichtet.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Sternknotendecke mit Streckmetallelemente					          04-01.4

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 03	Zulage für abklappbare Streckmetallelemente

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Vesmetal-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

Die Streckmetallkassetten werden mit einem speziellen Verriegelungs-
mechanismus ausgestattet, welches das Abklappen der einzelnen
Streckmetallkassetten ermöglicht.

Die Verriegelung besteht aus einem Drehbolzensystem.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.